##### Ninja Library - システム関数

# njSetYCoefficientEx

3ラインフィルタの係数設定ex

### 書式

> `void njSetYCoefficientEx( fFilterRate, fBrightness )
> Float fFilterRate
> Float fBrightness
> `

### 引数

> fFilterRate | フィルタレート(0.f〜1.f)
> fBrightness | ブライトネス(0.f〜1.f)

### 戻り値

> なし

### 解説

> 3ラインフィルタの係数を変更します。

> フィルタの強さと輝度を設定できます。 フィルタレートは0.fで一番弱く、1.fで最大になります。 ブライトネスは0.fで真暗、1.f最大輝度になります。 デフォルトは fFilterRate = 0.75f, fBrightness = 1.f です。

### 用例

>     njSetVirticalFilterMode( NJD_VIRTICAL_FILTER_NORMAL );
>     njSetYCoefficientEx( 1.f, 0.5f );

### 備考

> 3ラインフィルタはバーチカルフィルタがONの時にしか有効になりません。 デフォルトの設定ではNTSC、PALの場合はON、VGAの場合はOFFになっています。 VGAの場合はバーチカルフィルタをONにするにはNJD_VIRTICAL_FILTER_VGAを設定します。 また、拡張PAL（480ライン以上）の場合、フィルタは無効になります。

### 参照

> njSetYCoefficient() | 3ラインフィルタの係数設定

njSetYCoefficientEx

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000