##### Sound Library - MIDIモジュールコントロール関数

# sdMidiSeqContinue

一時停止されているMIDI Sequence Data再生の再開

### 書式

> `SDE_ERR sdMidiSeqContinue( handle )
> SDMIDI handle
> `

### 引数

> handle | MIDIポートのハンドル

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> 指定したMIDIポートの一時停止されているMIDI Sequence Data再生を再開します。

### 用例

>     SDMIDI midi_handle;
>     /* Get access permission to MIDI port */
>     sdMidiOpen( &midi_handle);

>     /* Play MIDI Sequence Datafrom bank 00H, data value 00H, with priority 00H  */
>     sdMidiSeqPlay( midi_handle, 0, 0, 0);

>     /* Pause MIDI Sequence Data*/
>     sdMidiSeqPause( midi_handle);

>     /* Resume paused MIDI Sequence Data*/
>     sdMidiResume( midi_handle);

>     /* Stop MIDI Sequence Dataplayback */
>     sdMidiSeqStop( midi_handle);

>     /* Release MIDI port access permission */
>     sdMidiClose( midi_handle);

### 備考

> MIDI Sequenceの再生を一時停止するにはsdMidiSeqPause()関数を使用します。

### 参照

> sdMidiSeqPause() | MIDI Sequence Dataの再生の一時停止

sdMidiSeqContinue

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000