##### Shinobi Library - 構造体/その他のデータ型

# PDS_VIBUNITINFO

振動ペリフェラルユニット情報構造体

### 定義

>     typedef struct {
>          Uint8 position;
>          Uint8 axis;
>          Uint8 pow_enable;
>          Uint8 cont_enable;
>          Uint8 dir_enable;
>          Uint8 wave_enable;
>          Uint8 min_freq;
>          Uint8 max_freq;
>     } PDS_VIBUNITINFO;

### メンバ

> position | 振動ペリフェラルユニットの位置
> axis | 振動軸
> pow_enable | 強度が可変かどうか
> cont_enable | 連続振動が可能かどうか
> dir_enable | 方向指定が可能かどうか
> wave_enable | 任意波形設定が可能かどうか
> min_freq | 最小振動周波数
> max_freq | 最大振動周波数

### 解説

> 振動ペリフェラルのユニット情報を格納する構造体です。

PDS_VIBUNITINFO

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000