##### Shinobi Library - リアルタイムクロック関数

# syRtcInit

リアルタイムクロック関数群の初期化

### 書式

> `Sint32 syRtcInit( void )
> `

### 引数

> なし

### 戻り値

> SYD_RTC_ERR_OK | 正常終了
> SYD_RTC_ERR_FATAL | 異常終了

### 解説

> リアルタイムクロック関数群の初期化、およびワークエリアの確保を行います。

> リアルタイムクロック関数群は、G2バス上にあるAICAのリアルタイムクロックにアクセスし、 日付・時刻に関する情報を取得および設定します。

> AICAのリアルタイムクロックは32ビットのカウンタで、1秒で1カウントしていきます。

syRtcInit

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000