##### Sound Library - GD-DAモジュールコントロール関数

# sdGddaSetPan

GD-DAポートのパンポットの設定

### 書式

> `SDE_ERR sdGddaSetPan( left_pan, right_pan )
> const Sint8 left_pan
> const Sint8 right_pan
> `

### 引数

> left_pan | 左チャンネルのパンポット
> right_pan | 右チャンネルのパンポット

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> GD-DAポートのパンポット設定をします。

> それぞれの引数に指定できる値の範囲は-007FH(最左)〜0000H(標準)〜007FH(最右)です。

### 備考

> 定期的なタイミングで行うアプリケーションで用意したサーバ関数などで、V同期で変化のない値を毎回設定し続けることは効率的なHost Command Bufferの利用方法でないばかりか、Sound Driverの負荷を増やす原因になります。 なるべく行わないでください。

sdGddaSetPan

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000