##### Middleware Library - SofdecF/X関数

# mwPlySetAlphTbl

輝度からα値への変換テーブルの設定

書式

> `void mwPlySetAlphTbl( ply, bno, alph )
> MWPLY ply
> long bno
> float alph[256]
> `

引数

> ply | ミドルウェア再生ハンドル
> bno | バンク番号
> alph | アルファテーブル

戻り値

> なし

解説

> 輝度からα値への変換テーブルを設定します。

用例

>     /*
>     Ｙが128未満のときはαを0.0に、
>     128以上のときはαを1.0に設定。
>     */
>     for (y=0; y<128; y++) {
>     	alph[y] = 0.0;
>     }
>     for (; y<256; y++) {
>     	alph[y] = 1.0;
>     }
>     mwPlySetAlphTbl(ply, 0, alph);

備考

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

mwPlySetAlphTbl

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000