##### Kamui2 Library - グローバル設定関数

# kmConvertFogDensity

フォグ係数の変換

### 書式

> `KMSTATUS kmConvertFogDensity( fFogDensity, dwFogDensity )
> KMFLOAT fFogDensity
> KMDWORD *dwFogDensity
> `

### 引数

> fFogDensity | (入力)浮動小数点型のフォグ係数
> dwFogDensity | (出力)取得する2バイト値のフォグ係数を格納する変数のポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> 浮動小数点で現されたフォグ係数から、PowerVR2ハードウェアレジスタに設定するための2バイトのフォグ係数を求めます。

> 具体的には、kmGenerateFogTable()関数で生成された浮動小数点数のフォグ係数を kmSetFogDensity()関数でハードウェアに設定するときに使用します。

### 参照

> kmGenerateFogTable() | フォグテーブルの自動生成
> kmSetFogDensity() | テーブルフォグの係数指定

kmConvertFogDensity

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000