##### Kamui2 Library - 頂点データ登録関数

# kmBeginPass

パスの開始

### 書式

> `KMSTATUS kmBeginPass( pVertexBuffDesc )
> PKMVERTEXBUFFDESC pVertexBuffDesc
> `

### 引数

> pVertexBuffDesc | (入力)頂点バッファディスクプリタへのポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> パスを開始します。

### 用例

>     kmBeginScene();
>     	kmBeginPass();
>     	:
>     	:
>     	:
>     	kmEndPass();
>     kmEndScene();

### 備考

> パスの開始時に呼び出されなかった場合の動作は保証しません。

### 参照

> kmBeginScene() | シーンの開始
> kmEndPass() | パスの終了
> kmEndScene() | シーンの終了

kmBeginPass

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000