##### Kamui2 Library - 構造体/その他のデータ型

# KMPALEXTINFO

PAL拡張モード設定用構造体

### 定義

>     typedef struct _tagKMPALEXTINFO
>     {
>          KMDISPLAYMODE nDisplayMode;
>          KMINT32 nPALExtMode;
>     } KMPALEXTINFO,*PKMPALEXTINFO;

### メンバ

> nDisplayMode | ディスプレイモード
> nPALExtMode | 縦方向拡大率

### 解説

> PAL拡張モード設定のときに必要となる構造体です。

> メンバ nDisplayMode には次の値が定義されています。

> 定義 | 意味
> KM_DSPMODE_PALNI640x240EXT | 横640、縦240×指定比率、ノンインタレース
> KM_DSPMODE_PALNI640x480FFEXT | 横640、縦480×指定比率、疑似ノンインターレース、フリッカーフリー
> KM_DSPMODE_PALNI640x480EXT | 横640、縦480×指定比率、疑似ノンインターレース
> KM_DSPMODE_PALI640x480EXT | 横640、縦480×指定比率、インタレース

> メンバ nPALExtMode には次の値が定義されています。

> 定義 | 意味 | 元画像480の場合 | 元画像240の場合
> KM_PALEXT_HEIGHT_RATIO_1_033 | 縦1.033倍 | 496 | 248
> KM_PALEXT_HEIGHT_RATIO_1_066 | 縦1.066倍 | 512 | 256
> KM_PALEXT_HEIGHT_RATIO_1_100 | 縦1.100倍 | 528 | 264
> KM_PALEXT_HEIGHT_RATIO_1_133 | 縦1.133倍 | 544 | 272
> KM_PALEXT_HEIGHT_RATIO_1_166 | 縦1.066倍 | 560 | 280

KMPALEXTINFO

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000