##### Shinobi Library - ペリフェラル・振動デバイス関数

# pdVibEnumerateUnit

振動ペリフェラルのユニット情報の取得

### 書式

> `Sint32 pdVibEnumerateUnit( port, func, param )
> Uint32 port
> PD_VIBENUMUNITCALLBACK func
> Uint32 param
> `

### 引数

> port | ポート番号
> func | コールバック関数アドレス
> param | コールバック関数パラメータ

### 戻り値

> PDD_VIBERR_OK | 正常終了
> PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない

### 解説

> 振動ペリフェラルの持つユニットの情報をすべて取得します。

> ポート番号portには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

>     Sint32 enumfunc(Uint32 unit, Sint32 stat,
>     	const PDS_VIBUNITINFO* info, Uint32 param)
>     {
>       return PDD_VIBRET_OK;
>     }
>     	:
>     if (pdVibEnumerateUnit(PDD_PORT_A2, enumfunc, 0) == PDD_VIBERR_OK) {
>     	/* Success */
>     }

### 備考

> この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

### 参照

> pdVibGetInfo() | 振動ペリフェラルの情報の取得

pdVibEnumerateUnit

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000