##### Kamui2 Library - グローバル設定関数

# kmSetPixelClipping

ピクセル単位のクリッピングの指定

### 書式

> `KMSTATUS kmSetPixelClipping( Xmin, Ymin, Xmax, Ymax )
> KMINT32 Xmin
> KMINT32 Ymin
> KMINT32 Xmax
> KMINT32 Ymax
> `

### 引数

> Xmin | (入力)左座標
> Ymin | (入力)上座標
> Xmax | (入力)右座標
> Ymax | (入力)下座標

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功
> KMSTATUS_INVALID_PARAMETER | パラメータが不正

### 解説

> フレームバッファへのレンダリング出力するときのピクセル単位のクリッピング領域を設定します。

> 指定するサイズ(Xmin,Ymin)-(Xmax,Ymax)は、画面サイズより小さくなければなりません。 また、画面モードが24bppの時はクリッピング領域の座標は偶数を指定してください。 つまり、2ピクセル単位でしかクリッピング領域を設定できません。

> 指定が偶数でなかった場合には、(Xmin,Ymin)に対しては指定より1大きい値が、 (Xmax,Ymax)に対しては指定より1小さい値が設定されます。

kmSetPixelClipping

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000