##### Sound Library - MIDIモジュールコントロール関数

# sdMidiSetPitch

MIDIポートの再生ピッチの設定

### 書式

> `SDE_ERR sdMidiSetPitch( handle, pitch, fade_time )
> SDMIDI handle
> const Sint16 pitch
> const Sint32 fade_time
> `

### 引数

> handle | MIDIポートのハンドル
> pitch | 再生ピッチ
> fade_time | 目的の再生ピッチに達するまでの時間

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | 引数が正常な値の範囲外
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> 指定したMIDIポートに対して再生ピッチを設定をします。

> 再生ピッチを示す引数 pitchは、0100Hで半音上がり、-0100Hで半音下がりです。

> 引数pitchの値は作成されたデータのピッチバランスを基準に相対値で設定されます。 つまりpitchの値を元に戻すとき(データに設定されたピッチに戻すとき)は0を指定します。

> 再生ピッチに達するまで時間を示す引数 fade_time の単位はミリ秒で、範囲は0000H(最速)〜7FFFH(最遅)です。 この再生ピッチに達するまでの時間中、Sync毎にsdSysServer()関数が実行されていなければなりません。

### 備考

> 定期的なタイミングで行うアプリケーションで用意したサーバ関数などで、V同期で変化のない値を毎回設定し続けることは効率的なHost Command Bufferの利用方法でないばかりか、Sound Driverの負荷を増やす原因になります。 なるべく行わないでください。

sdMidiSetPitch

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000