##### Shinobi Library - システムマネージャ関数

# syMngSetSfbrTopLvl

トップレベルファイバの設定

### 書式

> `void syMngSetSfbrTopLvl( flvl )
> Sint32 flvl
> `

### 引数

> flvl | ファイバレベル

### 戻り値

> なし

### 解説

> トップレベルファイバを設定します。

> トップレベルファイバとは、V-Sync割り込み直後に移るファイバレベルです。 デフォルトでは、メインファイバに設定されています。 タイマファイバと高優先度ファイバを利用したい場合は、 この関数によってトップレベルファイバを設定する必要があります。

### 用例

>     syMngSetSfbrTopLvl(SYD_MNG_FLVL_TMR);

### 参照

> syMngInit() | システムマネージャの初期化

syMngSetSfbrTopLvl

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000