##### Shinobi Library - ペリフェラル・記録デバイス関数

# buStat

処理の終了の検知

### 書式

> `Sint32 buStat( drive )
> Sint32 drive
> `

### 引数

> drive | 拡張ソケットの番号

### 戻り値

> BUD_STAT_READY | 処理は終了している
> BUD_STAT_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

> 拡張ソケットに挿入されているメモリーカードに対する処理が、終了しているかどうかを調べます。

> 拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

>     if (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {
>     	:
>        /* Processing still in progress */
>     	:
>     }

buStat

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000