##### Sound Library - その他のデータ型、定義

# SDE_MIDI_IF_MODE

Dreamcast・SET5のMIDI端子へのMIDI入力の設定

### 解説

> Dreamcast・SET5のMIDI入力端子の設定に使用します。

> 定義 | 意味
> SDE_MIDI_IF_MODE_ON | MIDI入力端子へのMIDIメッセージの入力を有効にする
> SDE_MIDI_IF_MODE_OFF | MIDI入力端子へのMIDIメッセージの入力を無効にする

### 備考

> MIDI端子へのMIDI入力機能を使用しない場合は必ずSDE_MIDI_IF_MODE_OFFにしておいてください。 標準ではMIDI入力端子へのMIDIメッセージの入力は無効(SDE_MIDI_IF_MODE_OFF)になっています。

### 参照

> sdSysSetMidiIfMode() | SET5のMIDI入力端子へのMIDIイベント入力の受け付けの有無の設定
> sdSysSetMidiIfMode() | SET5のMIDI入力端子へのMIDIイベント入力の受け付けの有無の設定

SDE_MIDI_IF_MODE

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000