## 第3章　トラブルシューティング

ここでは、比較的よくあるトラブルとその回避方法を示します。

### 3-1　Dev.Box

#### 3-1-1　プログラムをロードしても動作しない（ケース1）

前提としているCPUパワー以下のホストマシンで実行した場合、Dev.Boxとの通信がうまくいかず、その結果として動作しない、または動作が不安定になる場合があります。

この場合、CodeScapeの［Processor Combo］ツールバーで［Configure Processor］ボタンをクリックし、［Processor update rate］ダイアログボックスでDev.Boxとの通信速度を落とすことによって動作可能になる場合があります 注28。

注28 通信速度を下げることによってPentium 133MHz機以下でも動作した事例があります。ただし、前提としている環境と異なるものでの動作保証は行っておりません。

このデータスライダーを［Min］方向に下げる、または［Disable updates to this processor］チェックボックスをオンにします。

#### 3-1-2　プログラムをロードしても動作しない（ケース2）

ケース1に該当しない場合、ハードウェアの故障を除き、たとえば以下の原因が考えられます。

- Dev.Boxが正しくセットアップされていない 注29
- SCSIボードが推奨のものではない
- SCSIケーブルやターミネーターの不良、またはそれらの接続不良
- ASPIドライバが古い
- ディスプレイタイプが異なる

注29 Katana/SET4 Setup Guideもあわせてご参照ください。

Dreamcast SDK添付のサンプルプログラムはNTSCディスプレイを想定して作成されているものがあります。VGAモニタでは、正しく同期が取れない、画面が縮む、などの現象が起こります。

#### 3-1-3　ホストマシンとの接続について

#### SCSI ID

デフォルトでは3，4を使用します。必要に応じて変更することも可能です。

#### SCSIインターフェイスについての情報

現在Adaptec AHA-2940U（or AHA-2940AU）以外での動作保証は行っておりません。

当社指定のものをお使いください。安定動作のためにはEZ-SCSI Proを追加購入されて最新のASPIドライバを入手されるか、それが添付されたパッケージ製品をお勧めします。

同一SCSIバス上にはDev.Box以外のものを接続しないでください。

なおSCSIカードの複数挿しなどの環境に対しての動作確認は現在行っておりませんので、他に、たとえばMOなどのSCSIデバイスが必要である場合、LAN経由でお使いいただく方が安全です。またHDDもIDEのものをお使いください。

#### 添付のSCSIケーブルが短い

筐体を開け、適当な長さのケーブルに付け替えることが可能です。

ただし必要以上に長くすることはお勧めしませんので、可能な範囲で短いものをお使いください。

[←] | [INDEX] | [→]