##### Sound Library - グローバルサウンドコントロール関数

# sdSndGetPanMode

現在のパンポットのモードの取得

### 書式

> `SDE_ERR sdSndGetPanMode( cur_pan_mode )
> SDE_PAN_MODE *cur_pan_mode
> `

### 引数

> cur_pan_mode | 取得したパンポットモードの値を格納する変数のポインタ

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない

### 解説

> 現在のパンポットのモードを取得します。

> 引数 cur_pan_modeに戻る値は次のとおり定義されています。

> 定義 | 意味
> SDE_PAN_MODE_STEREO | 有効
> SDE_PAN_MODE_MONO | 無効

> 各音源でパンポットが設定されていた場合、値が有効だと左右にパンポットが振られます。 値が無効だと各音源にパンポットが設定されていても音はまん中になります。

### 参照

> sdSndSetPanMode() | パンポットのモードの設定
> sdGddaSetPan() | GD-DAポートのパンポットの設定
> sdMidiSetPan() | MIDIポートのパンポットの設定
> sdShotSetPan() | One Shotポートのパンポットの設定
> sdPstmSetPan() | PCM Streamポートのパンポットの設定
> sdSndSetFxOutPrm() | FX Output DataのChannel毎のパラメータの設定

sdSndGetPanMode

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000