##### Sound Library - PCM Streamモジュールコントロール関数

# sdPstmGetCurTransferWaveDataAdr

全てのPCM Stream Port Handleの開放

### 書式

> `SDE_ERR sdPstmGetCurTransferWaveDataAdr( handle, target_slot, adr );
> SDPSTM handle
> const Sint8 target_slot
> Sint32 *adr
> `

### 引数

> handle | PCM Streamポートのハンドル
> target_slot | スロット番号
> adr | 次の転送先Addressを格納する変数のポインタ

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない

### 解説

> 次にsdPstmTransferWaveData()関数で転送されるRing BufferのAddressを取得します。

> AddressはRing Bufferの先頭から数えます。 (つまりRing Buffer Sizeが4000Hなら取得する可能性のある値は0000H〜3FFFHまで)

### 参照

> sdPstmTransferWaveData() | PCM Streamポートにサンプルデータを転送

sdPstmGetCurTransferWaveDataAdr

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000