Dreamcast Software Development Standards Version 2.31J

## 21. ディスクの単密・高密エリア

### 21.1. 単密エリアのDA

■必須： ディスクの単密エリアの第２トラックには無音以外のDA(Digital Audio)データを記録すること。

これは、ドリームキャスト専用ディスクを誤って通常の CDプレーヤーで再生しようとしたとき、何らかのDAの音声が流れるようにするためです。通常は警告メッセージが発声するようにします。

□推奨： 書き込むDAデータを独自に用意しない場合は、SDK内の警告メッセージを利用すること。

独自に作成する場合は、「禁止用語」などに注意してください。

×禁止用語：「GD」「GD-ROM」

「GD」「GD-ROM」のかわりに「ディスク」を使います。

### 21.2. プログラム実行コード

■必須： ドリームキャストのプログラム実行コードは、「GD-ROM」の「高密エリア」およびドリームキャストのメインメモリ以外の場所に存在させないこと。

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000