##### Shinobi Library - ペリフェラル・LCDデバイス関数

# pdVmsLcdIsReady

LCDデバイスの接続状況の取得

### 書式

> `Sint32 pdVmsLcdIsReady( port )
> Uint32 port
> `

### 引数

> port | ポート番号

### 戻り値

> TRUE | 接続されている
> FALSE | 接続されていない

### 解説

> 指定した拡張ソケットにLCDデバイスが接続されているかどうかを調べます。

> ポート番号portには次の値を指定します。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A1 | コントロールポートAの拡張ソケット1
> PDD_PORT_A2 | コントロールポートAの拡張ソケット2
> PDD_PORT_A3 | コントロールポートAの拡張ソケット3
> PDD_PORT_A4 | コントロールポートAの拡張ソケット4
> PDD_PORT_A5 | コントロールポートAの拡張ソケット5
> PDD_PORT_B1 | コントロールポートBの拡張ソケット1
> PDD_PORT_B2 | コントロールポートBの拡張ソケット2
> PDD_PORT_B3 | コントロールポートBの拡張ソケット3
> PDD_PORT_B4 | コントロールポートBの拡張ソケット4
> PDD_PORT_B5 | コントロールポートBの拡張ソケット5
> PDD_PORT_C1 | コントロールポートCの拡張ソケット1
> PDD_PORT_C2 | コントロールポートCの拡張ソケット2
> PDD_PORT_C3 | コントロールポートCの拡張ソケット3
> PDD_PORT_C4 | コントロールポートCの拡張ソケット4
> PDD_PORT_C5 | コントロールポートCの拡張ソケット5
> PDD_PORT_D1 | コントロールポートDの拡張ソケット1
> PDD_PORT_D2 | コントロールポートDの拡張ソケット2
> PDD_PORT_D3 | コントロールポートDの拡張ソケット3
> PDD_PORT_D4 | コントロールポートDの拡張ソケット4
> PDD_PORT_D5 | コントロールポートDの拡張ソケット5

### 用例

>     if (!pdVmsLcdIsReady(PDD_PORT_A1))
>     	return;
>     pdVmsLcdWrite(PDD_PORT_A1, cgdata, PDD_LCD_FLAG_HVFLIP);

pdVmsLcdIsReady

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000