##### Shinobi Library - システムマネージャ関数

# syMngSwitch

サブファイバへのスイッチ

### 書式

> `void syMngSwitch( flvl )
> Sint32 flvl
> `

### 引数

> flvl | ファイバレベル

### 戻り値

> なし

### 解説

> 指定されたファイバレベルへスイッチします。

> 割り込み処理中では使用しないでください。 割り込み処理後にファイバをスイッチしたい場合は、 syMngDelayedSwitch()関数を使用してください。

### 用例

>     syMngSwitch(SYD_MNG_FLVL_UIDL);

### 参照

> syMngDelayedSwitch() | 割り込み処理内からのサブファイバへのスイッチ

syMngSwitch

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000