##### Shinobi Library - ファイバ関数

# syFbrGetCurrentFiber

実行中のファイバハンドルを取得

### 書式

> `SYFBR syFbrGetCurrentFiber( void )
> `

### 引数

> なし

### 戻り値

> 非SYD_FBR_NOTEXISTFIBER | 現在実行中のファイバのハンドル
> SYD_FBR_NOTEXISTFIBER | ファイバは実行されていない

### 解説

> 現在実行中のファイバのハンドルを取得します。

> 実行中のファイバが存在しない場合は、SYD_FBR_NOTEXISTFIBER を返します。 実行中のファイバが存在しないとは、syFbrConvertThreadToFiber()、syFbrSwitchToFiber()、 syFbrDelayedSwitchToFiber()の各関数のいずれも呼び出されていない場合です。

### 参照

> syFbrConvertThreadToFiber() | 現在実行中の関数をファイバ（メインファイバ）に変換
> syFbrSwitchToFiber() | ファイバの切り替え
> syFbrDelayedSwitchToFiber() | 割り込みを契機としたファイバの切り替え

syFbrGetCurrentFiber

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000