##### Shinobi Library - ペリフェラル・音声入力デバイス関数

# wsBufIsSupportedVolumeModeDevice

ボリュームモード変更対応／非対応のチェック

### 書式

> `Sint32 wsBufIsSupportedVolumeModeDevice( port )
> Sint32 port
> `

### 引数

> port | ポート番号

### 戻り値

> TRUE | ボリュームモード変更対応デバイス
> FALSE | ボリュームモード変更未対応デバイス

### 解説

> 指定スロットのマイクがボリュームモード変更に対応しているかどうか調べます。

> ポート番号portには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> WSD_DEV_A1 | コントロールポートAの拡張ソケット1
> WSD_DEV_A2 | コントロールポートAの拡張ソケット2
> WSD_DEV_B1 | コントロールポートBの拡張ソケット1
> WSD_DEV_B2 | コントロールポートBの拡張ソケット2
> WSD_DEV_C1 | コントロールポートCの拡張ソケット1
> WSD_DEV_C2 | コントロールポートCの拡張ソケット2
> WSD_DEV_D1 | コントロールポートDの拡張ソケット1
> WSD_DEV_D2 | コントロールポートDの拡張ソケット2

### 用例

>     if (wsBufIsSupportedVolumeModeDevice(PDD_PORT_A2))
>     	return TRUE;

### 参照

> wsBufIsSupportedVolumeMode() | ボリュームモード変更対応／非対応のチェック
> wsBufSetVolumeMode() | ボリュームモードの変更
> wsBufGetVolumeMode() | ボリュームモードの取得

wsBufIsSupportedVolumeModeDevice

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000