##### Middleware Library - Dual Speech用関数

# mwRecStartMem

録音開始(メモリへの録音)

書式

> `void mwRecStartMem( rec, addr, len )
> MWREC rec
> void *addr
> Sint32 len
> `

引数

> rec | ミドルウェア録音ハンドル
> addr | 音声データを録音するバッファへのポインタ
> len | バッファの長さ

戻り値

> なし

解説

> 外部から取り込まれた音声データを指定されたバッファへ録音を開始します。

備考

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

mwRecStartMem

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000