### 2-2　GD-ROMの作成前に準備するデータ

Dreamcastで正しく動作するGD-ROMを作成するには、GD-ROMの規定を満たしたデータを準備しておかなければなりません。

#### GD-ROM作成に必要なデータ

●単密エリア用

IP0000.BIN | 単密エリア用イニシャルプログラム
データファイル | おまけ用壁紙、著作権ファイル3つ等
CD-DA用DAデータ | CDプレイヤーで再生したときの警告音等

著作権ファイル3つは、マスター用GD-ROM納品までに用意してください。開発時には必要ありません。

●高密エリア用

IP.BIN | 高密エリア用イニシャルプログラム
1ST_READ.BIN | ゲームプログラム本体
データファイル | ゲームプログラムで使用するデータ等
GD-DA用DAデータ | ゲームプログラム実行中のBGM等

1ST_READ.BINのファイル名は変更可能です。次のセクションで説明します。

一覧の中で、「CD-DA用DAデータ」または「GD-DA用DAデータ」には「DAファイル」を用意します。DAファイルは44.1KHz、16ビット、ステレオのPCMサンプリングデータで、最低4秒以上の長さが必要です。

「データファイル」の部分は各ゲームプログラム毎に異なりますので、ここでは説明は省略いたします。

残った「IP0000.BIN」、「IP.BIN」、「1ST_READ.BIN」の作成方法について、具体的に説明していきます。

[←] | [INDEX] | [→]