##### Sound Library - その他のデータ型、定義

# SDE_MIDI_GM_MODE

MIDI音源のGMモードの設定タイプ

### 解説

> MIDI音源の該当ポートをGM音源に設定する(解除する)場合に使用します。

> 定義 | 意味
> SDE_MIDI_GM_MODE_ON | GMモードを有効にする
> SDE_MIDI_GM_MODE_OFF | GMモードを無効にする

### 用例

>     SDMIDI	gMidiHandle;

>     UserInit()
>     {

>     	sdMidiOpen( &gMidiHandle);
>     	/* gMidiHandleのポートをGM音源の設定にする */
>     	sdMidiSetGmMode( gMidiHandle, SDE_MIDI_GM_MODE_ON);
>     }

### 備考

> GM音源の設定はポートごとに独立して行うことが可能です。 GM音源モードにするとMIDIチャンネルの(1からかぞえて)10番がドラムモードになります。

> MIDIポートのGM音源モードの設定はSound CreatorによってMIDI Sequence Dataの中に設定されている場合もあります。 もし意図した通りにGMモードが設定されない場合はMIDI Sequence Dataの内容を確認するか、サウンドクリエイタに問い合わせてください。

> 実際には音源の動作としてGM音源互換になるだけなので、GM音源用に作成されたMIDI Sequence Dataなどを再生したい場合は GM音源の音色セット(MIDI Program Bank・MIDI Drum Bank)を使用する必要があります。GM音源の音色セットはSound Creatorから入手して下さい。

### 参照

> sdMidiSetGmMode() | MIDIポートのGMモードの設定
> sdMidiSetGmMode() | MIDIポートのGMモードの設定

SDE_MIDI_GM_MODE

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000