##### Shinobi Library - ペリフェラル・音声入力デバイス関数

# wsStmSeekRdPos

読み出し位置のシーク

### 書式

> `WSS_POS wsStmSeekRdPos( wsstm, pos, mode )
> WSSTM wsstm
> WSS_POS pos
> Sint32 mode
> `

### 引数

> wsstm | 取り出し制御ハンドル
> pos | シーク位置(単位:サンプル)
> mode | シ−クモード

### 戻り値

> 読み出し位置(単位:サンプル)

### 解説

> リングバッファ中の読み出し位置を指定された位置に移動します。

> シークモード引数 mode には、次の値を設定します。

> 定義 | 意味
> WSD_STM_SEEK_SET | リングバッファ中の最も古いのデータポジション
> WSD_STM_SEEK_CUR | リングバッファ中のカレントデータポジション
> WSD_STM_SEEK_END | リングバッファ中の最新のデータポジション

### 備考

> この関数はリングバッファ中の最も古いデータポジションから最新のデータポジションまでのシークポジションの変更ができます。

> 通常は、この関数の代わりに wsStmAddRdPos()関数を使います。

wsStmSeekRdPos

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000