##### Sound Library - PCM Streamモジュールコントロール関数

# sdPstmSetFxInLev

PCM StreamポートのFX Input Levelの設定

### 書式

> `SDE_ERR sdPstmSetFxInLev( handle, target_slot, fx_lev )
> SDPSTM handle
> const Sint8 target_slot
> const Sint8 fx_lev
> `

### 引数

> handle | PCM Streamポートのハンドル
> target_slot | スロット番号
> fx_lev | FX Input Level

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | 引数が正常な値の範囲外
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> PCM StreamポートのFX Input Levelを設定します。

> 引数target_slotには設定するスロット番号を指定します。 この引数にSDD_PSTM_PORT_SLOT_ALLを指定した場合は、指定したポートの全てのスロットに対して設定を行います。

> FXレベルを指定する引数 fx_levの値の範囲は-0080H(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

### 備考

> 定期的なタイミングで行うアプリケーションで用意したサーバ関数などで、V同期で変化のない値を毎回設定し続けることは効率的なHost Command Bufferの利用方法でないばかりか、Sound Driverの負荷を増やす原因になります。 なるべく行わないでください。

### 参照

> sdPstmSetFxInCh() | PCM StreamポートのFX Input Channelの設定

sdPstmSetFxInLev

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000