##### Kamui2 Library - ディスプレイ制御関数

# kmGetDisplayInfo

ディスプレイの情報の取得

### 書式

> `KMSTATUS kmGetDisplayInfo( nIndex, pInfo )
> KMDISPLAYINFO nIndex
> PKMDWORD pInfo
> `

### 引数

> nIndex | (入力)情報取得のためのインデックス
> pInfo | (出力)取得する値を格納する変数のポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> 指定したインデックスからディスプレイの情報を取得します。

> 指定するインデックスの引数 nIndexには次の値が定義されています。

> 定義 | 意味
> KMDISPLAYINFO_SCREEN_WIDTH | 画面の幅
> KMDISPLAYINFO_SCREEN_HEIGHT | 画面の高さ
> KMDISPLAYINFO_SCREEN_BPPMODE | 画面のBPPモード（ピクセルあたりのビット数）
> KMDISPLAYINFO_SCREEN_BITDEPTH | 画面のビットの深さ
> KMDISPLAYINFO_FRAMEBUFFER_WIDTH | フレームバッファの幅
> KMDISPLAYINFO_FRAMEBUFFER_HEIGHT | フレームバッファの高さ
> KMDISPLAYINFO_FRAMEBUFFER_STRIDE_WIDTH | フレームバッファのストライド幅
> KMDISPLAYINFO_SCREEN_COORD_WIDTH | スクリーンの座標の幅
> KMDISPLAYINFO_SCREEN_COORD_HEIGHT | スクリーンの座標の高さ

> これらの値を指定することで、引数 pInfoに応じた値が取得されます。

### 備考

> ＃上記表の意味はいいかげんに記載。よく分かっていない

kmGetDisplayInfo

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000