##### Kamui2 Library - 頂点データ登録関数

# kmStartVertexStrip

頂点データストリップの開始

### 書式

> `KMSTATUS kmStartVertexStrip( pVertexBuffDesc )
> PKMVERTEXBUFFDESC pVertexBuffDesc
> `

### 引数

> pVertexBuffDesc | (入力)KMVERTEXBUFFDESCへのポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> 頂点データストリップを開始します。

> kmSetStripHead()関数 / kmSetVertexRenderState()関数 / kmSetModifierRenderState()関数で設定された pVertexBuffDesc->pGlobalParam が示すレンダリングパラメータを設定ListTypeの頂点バッファへ書き込みます。

### 備考

> ここで書き込んだレンダリングパラメータと、これに続くkmSetVertex()関数で書き込む頂点データの組み合わせが正しくない場合の動作は保証しません。

### 参照

> kmSetModifierRenderState() | レンダリングパラメータ(KMVERTEXCONTEXT)の登録(Param2使用時)
> kmSetStripHead() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の登録
> kmSetVertex() | バッファへの頂点データの登録
> kmSetVertexRenderState() | レンダリングパラメータ(KMVERTEXCONTEXT)の登録(通常時)

kmStartVertexStrip

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000