##### Kamui2 Library - ディスプレイ制御関数

# kmGetDisplayColorMode

カラーモードの取得

### 書式

> `KMSTATUS kmSetVirticalFilterMode( pBpp )
> KMINT32 pBpp
> `

### 引数

> pBpp | (出力)カラーモード

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> 現在フレームバッファに設定されているカラーモードを取得します。

> 引数 nBpp に取得される値は次のように定義されています。

> 定義 | 意味
> KM_DSPBPP_RGB565 | 赤5ビット、緑6ビット、青5ビット
> KM_DSPBPP_RGB555 | 赤5ビット、緑5ビット、青5ビット
> KM_DSPBPP_ARGB1555 | アルファ1ビット、赤5ビット、緑6ビット、青5ビット
> KM_DSPBPP_RGB888 | 赤8ビット、緑8ビット、青8ビット
> KM_DSPBPP_ARGB8888 | アルファ8ビット、赤8ビット、緑8ビット、青8ビット

kmGetDisplayColorMode

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000