##### Kamui2 Library - 描画パラメータ設定関数

# kmChangeStripClampUV

ClampUVの変更

### 書式

> `KMSTATUS kmChangeStripClampUV( pStripHead, nParam, nClampUV )
> PKMSTRIPHEAD pStripHead
> KMINT32 nParam
> KMCLAMPMODE nClampUV
> `

### 引数

> pStripHead | (入力/出力)KMSTRIPHEADへのポインタ
> nParam | (入力)書き換えるパラメータ
> nClampUV | (入力)ClampUV

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功
> KMSTATUS_INVALID_VERTEX_TYPE | 現在のVertexTypeでは無効な設定

### 解説

> kmGenerateStripHead()関数/kmGenerateStripHead03()関数〜kmGenerateStripHead08()関数/kmGenerateStripHead11()関数〜kmGenerateStripHead14()関数/kmGenerateStripHead16()関数で構築したKMSTRIPHEAD構造体の ClampUVを変更します。 対応するVertexTypeは以下のようになります。

> VertexType | 対応状況
> VertexType00 | ×
> VertexType01 | ×
> VertexType02 | ×
> VertexType03 | ○
> VertexType04 | ○
> VertexType05 | ○
> VertexType06 | ○
> VertexType07 | ○
> VertexType08 | ○
> VertexType09 | ×
> VertexType10 | ×
> VertexType11 | ◎
> VertexType12 | ◎
> VertexType13 | ◎
> VertexType14 | ◎
> VertexType15 | ×
> VertexType16 | ○
> VertexType17 | ×

> ◎:KM_IMAGE_PARAM1 / KM_IMAGE_PARAM2 設定可能
> ○:KM_IMAGE_PARAM1のみ設定可能

> 引数nParamには、次の書き換えるパラメータを設定します。

> 定義 | 意味
> KM_IMAGE_PARAM1 | 1パラメータ
> KM_IMAGE_PARAM2 | 2パラメータ

> 引数nClampUVには、次のClampUVを設定します。

> - KM_NOCLAMP
> - KM_CLAMP_V
> - KM_CLAMP_U
> - KM_CLAMP_UV

### 参照

> kmGenerateStripHead() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築
> kmGenerateStripHead03() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType03用)
> kmGenerateStripHead04() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType04用)
> kmGenerateStripHead05() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType05用)
> kmGenerateStripHead06() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType06用)
> kmGenerateStripHead07() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType07用)
> kmGenerateStripHead08() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType08用)
> kmGenerateStripHead11() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType11用)
> kmGenerateStripHead12() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType12用)
> kmGenerateStripHead13() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType13用)
> kmGenerateStripHead14() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType14用)
> kmGenerateStripHead16() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の構築(VertexType16用)

kmChangeStripClampUV

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000