##### Kamui2 Library - グローバル設定関数

# kmUseAnotherModifier

モデファイアボリュームリストの指定

### 書式

> `KMSTATUS kmUseAnotherModifier( kmModifierListType )
> KMLISTTYPE kmModifierListType
> `

### 引数

> kmModifierListType | (入力)モデファイアボリュームリストの使用方法

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功
> KMSTATUS_INVALID_LIST_TYPE | 設定失敗

### 解説

> 指定したモデファイアボリュームリストを、 他方のモデファイアボリュームリストとしても使用します。

> 引数 kmModifierListType には、モデファイアボリュームリストの使用方法を指定します。 次の値が定義されています。

> 定義 | 意味
> KM_OPAQUE_MODIFIER | Opaque ModifierをTrans Modifierとしても使用する
> KM_TRANS_MODIFIER | Trans ModifierをOpaque Modifierとしても使用する

### 備考

> この関数はネイティブデータ内リージョンアレイのOPAQUE-MODEFIER、TRANS-MODEFIERのポインタを書き換えるだけです。

> KM_OPAQUE_MODIFIERを指定した上でTRANS-MODIFIERオブジェクトデータを登録した場合は、OPAQUE-MODEFIERのデータを上書きしてしまいます。 ご注意ください(この逆も同様)。

kmUseAnotherModifier

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000