##### Shinobi Library - ペリフェラル・記録デバイス関数

# buMountDisk

メモリーカードのマウント

### 書式

> `Sint32 buMountDisk( drive, addr, size )
> Sint32 drive
> void *addr
> Sint32 size
> `

### 引数

> drive | 拡張ソケットの番号
> addr | ワークアドレス(4バイトバウンダリ)
> size | ワークサイズ

### 戻り値

> BUD_INVALID_PARAM | 指定したメモリーカードに対してバッファが不足
> BUD_ERR_OK | 正常終了

### 解説

> 指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードをマウントします。

> 拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

> addrは4バイトバウンダリにする必要があります。 addrにNULLを入れた場合、またバッファが少ない場合はマウントされません。

### 備考

> メモリーカードシステムの初期化を行うとき、buInit()関数のワークバッファを示す引数にNULLを入れなかった場合、 この関数を実行してもメモリーカードはマウントはされません。

### 参照

> buInit() | メモリーカードファイルシステムの初期化

buMountDisk

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000