##### Shinobi Library - ペリフェラルデータ関数

# pdIsPadReset

ソフトリセットコマンドの入力チェック

### 書式

> `Sint32 pdIsPadReset( port )
> Uint32 port
> `

### 引数

> port | ポート番号

### 戻り値

> TRUE | ソフトリセットコマンドが入力された
> FALSE | ソフトリセットコマンドは入力されていない

### 解説

> コントローラ操作でソフトリセットコマンドが入力されたかどうかを調べます。

> 引数 port に指定するポート番号は以下のとおりです。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A0 | コントロールポートA
> PDD_PORT_B0 | コントロールポートB
> PDD_PORT_C0 | コントロールポートC
> PDD_PORT_D0 | コントロールポートD

### 用例

>     if (pdIsPadReset(PDD_PORT_A1)){
>     	return USER_EXIT;
>     }

### 備考

> XYボタンを持つコントローラ（標準コントローラ等）ではABXY+スタート、XYボタンを持たないコントローラ（ガン等）であればAB+スタートでソフトリセットコマンドが入力されたと見なします。

pdIsPadReset

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000