##### Shinobi Library - ペリフェラル・音声入力デバイス関数

# wsBufGetAmpGain

AMPゲインの取得

### 書式

> `Sint32 wsBufGetAmpGain( wsbuf )
> WSBUF wsbuf
> `

### 引数

> wsbuf | 取り込み制御ハンドル

### 戻り値

> AMPゲイン

### 解説

> 指定した取り込み制御ハンドル(WSBUF)の音声入力デバイスからAMPゲインを取得します。

> AMPゲインの最大値は、+16 最小値は -15です(単位dB)。

### 備考

> 試供品音声入力デバイスでは、AMPゲインの最大値、+8 で最小値 -7です。

> AMPゲインの最大値、最小値はそれぞれ、WSD_BUF_GAIN_MAX と WSD_BUF_GAIN_MINで定義されています。

wsBufGetAmpGain

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000