##### Shinobi Library - ペリフェラル・記録デバイス関数

# buIsReady

メモリーカードの接続状況を戻す

### 書式

> `Sint32 buIsReady( drive )
> Sint32 drive
> `

### 引数

> drive | 拡張ソケットの番号

### 戻り値

> TRUE | メモリーカードが接続されていてアクセス可能
> FALSE | メモリーカードが接続されていない

### 解説

> 指定した拡張ソケットのメモリーカード接続状況を戻します。

> 拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

>     if (buIsReady(BUD_DRIVE_A1)) {
>     	/* Memory card is connected */
>     }

buIsReady

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000