##### Shinobi Library - Memory Card Function

# buSetCompleteCallback

Specifies the callback function

### FORMAT

`

  void buSetCompleteCallback( func )
  BU_COMPLETECALLBACK func

`

### PARAMETER

  `func` | Complete callback function address

### RETURN

  None

### DESCRIPTION

  Specifies the callback function for when processing is complete.

### EXAMPLE

      Sint32 complete_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 status, Uint32 param)
      {
      	return BUD_CBRET_OK;
      }
      Sint32 progress_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 count, Uint32 max)
      {
      	return BUD_CBRET_OK;
      }
      void init_callback(void)
      {
      	buSetCompleteCallback(complete_callback);
      	buSetProgressCallback(progress_callback);
      }

buSetCompleteCallback

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999