##### Other Function - BootROM Font Function

# syBtFntGetAddr

Gets font address

### FORMAT

`

  Uint32 syBtFntGetAddr( set, code )
  SYE_BT_FNT_FONTSET set
  Sint16 code

`

### PARAMETER

  `set` | Font set
  `code` | Shift JIS code

### RETURN

  Offset from the font data starting address

### DESCRIPTION

  Calculates the offset from the font data starting address from the Shift JIS code in number of bytes.

  The argument `set` that specifies the font set can have the following values.

  SYE_BT_FNT_FONTSET_WESTERN_24 | ISO 8859-1
  SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_JIS_24 | JIS X 0201
  SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_KANA_24 | Shift JIS hiragana
  SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_LVL1_24 | Shift JIS first standard
  SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_LVL2_24 | Shift JIS second standard
  SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_GAIJ_24 | SEGA special characters
  SYE_BT_FNT_FONTSET_VMSICON | Visual memory default label icons

  8-bit codes can be specified by adding 0x00 to the upper 8-bit for the argument `code` (16-bit).

syBtFntGetAddr

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999