##### Sound Function - Global Sound Control Function

# sdSndSetFxOutPrm

Changes the output of FX Output

### FORMAT

`

  SDE_ERR sdSndSetFxOutPrm( out_num, out_pan, out_lev )
  Sint8 out_num
  Sint8 out_pan
  Sint8 out_lev

`

### PARAMETER

  `out_num` | Target DSP output number
  `out_pan` | Panpot value to set
  `out_lev` | Volume Level

### RETURN

  SDE_ERR_NO_INIT | The Sound Library has not been initialized |
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | No more Host Commands can be accepted |
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | Parameter out of range |

### DESCRIPTION

  Changes the output parameter of the FX Output number.

  Specify the panpot value in 8-bit 2's complement. Specify the value range between -7FH (maximum left) ~ J00H (normal) ~ 7FH(maximum right) in 8-bit 2's complement.

  Output volume level to set: specify in 8-bit 2's complement in the range -7FH (minimum) ~ 00H (normal) ~ 7FH (maximum)

sdSndSetFxOutPrm

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999