
  音声サンプルリングライブラリサンプル(sip)

  音声サンプルリングライブラリのサンプルプログラムです。
音声データの取り込みを行い、情報を画面に表示します。
マイク（SIPデバイス）は、コントロールポートＡの拡張ソケット２へ
接続してください。

  [A]ボタン ・音声データの取り込みを開始します。
            ・画面上に表示される内容は次のとおりです。
         NUM         得られたサンプル数
         LIM         リングバッファから取得するサンプル数の上限
                     ( [R]ボタンで小さくできる )
         W POS       リングバッファ中の書き込み位置
         R POS       音声データの読み出し位置 
         DIFFERENCE  「W POS」と「R POS」の差。
                     この差がリングバッファのサイズを越えるとオーバーフロー。
         POWER       そのintでリングバッファから取得したサンプルのパワー。
                     二乗和平均（Σ(x^2)/n）

  [B]ボタン  音声データの取り込みを中止します。
  [X]ボタン  リングバッファのオーバフローのチェックをする/しないの
             切り替えを行います。
  [R]ボタン  リングバッファから取得するサンプル数の上限値を変更します。
             引き絞る事により意図的にオーバーフロー状態を作り出す事が出来ます。

-以上-
