##### Sound Function - Sound Module Control Function

# sdPstmSetFxCh

Sets the FX input for a PCM Stream port

### FORMAT

`

  SDE_ERR sdPstmSetFxCh( handle, dsp_in_ch, base_fx_lev )
  SDPSTM handle
  Sint8 dsp_in_ch
  Sint8 base_fx_lev

`

### PARAMETER

  `handle` | Object handle
  `dsp_in_ch` | Number of DSP input terminal
  `base_fx_lev` | Standard input level

### RETURN

  SDE_ERR_NO_INIT | The Sound Library has not been initialized |
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | The handle is NULL |
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | Parameter out of range |
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | No more host commands can be accepted |

### DESCRIPTION

  Sets the FX output destination for a PCM Stream port.

  The range of `base_fx_lev`, which specifies standard input levels, is from 0000H (min) to 007FH (max)

  Parameters dsp_in_ch and base_fx_lev are absolute settings.

sdPstmSetFxCh

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999