##### Sound Function - Sound Module Control Function

# sdMidiSetDrctLev

Sets the direct level of a MIDI port

### FORMAT

`

  SDE_ERR sdMidiSetDrctLev( handle, drct_lev )
  SDMIDI handle
  Sint8 drct_lev

`

### PARAMETER

  `handle` | Object port handle
  `drct_lev` | Direct level to set:

### RETURN

  SDE_ERR_NO_INIT | The Sound Library has not been initialized |
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | The handle is NULL |
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | Parameter out of range Parameter out of range |
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | No more host commands can be accepted |

### DESCRIPTION

  Sets the direct (without sound effects) level of a MIDI port. The value range "drct_lev," which marks direct levels, is -007FH (min) to 0000H (mid) to 007FH (max).

sdMidiSetDrctLev

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999