VM SDK 981109版について
                                                               		 1998/11/9
                                                  株式会社セガ・エンタープライゼス
							テクニカルサポートセンター
■対象ファイル：
  vmsdk980714.zipを解凍すると下記２ファイルと１ディレクトリが展開されます。

   readme1st.txt               ：本ドキュメントです。
   VmInstall.zip               ：VM Simulator Ver.1.01 です。Archive Fileです。
   +- VmsTool                  ：下記VM 開発 Toolが収録されています。
       ・VM Simulator組み込み用BIOS
       ・アセンブラ、リンカ
       ・ドキュメント
       ・サンプルプログラム

■VM Simulator Ver.1.01インストール手順：
  (1)VmsInstall.zipを適当なフォルダに解凍します。
  (2)Setup.exeを起動します。
  (3)インストーラーの指示にしたがってください。
     デフォルトでは、C:\Program Files\VmsTool\VmsSimulator へ展開されます。

■VM 開発 Tool 組み込み手順：
  下記ディレクトリ構造で構成されています。
     \VmsTool
       +- DOCS         
       +- vmssimulator 
       +- lc86k        
       +- smp          
  上記VM Simulatorが展開されたできた..\VmsTool\VmsSimulatorと階層を合わせ
  上書きしてください。

■ディレクトリ構造：
  上記手順後に構成されるディレクトリ構造です。

  \VmsTool
   readme1st.txt    本テキスト
    +- DOCS         VMS暫定ドキュメント
        +- vm_bios  Bios仕様書 Ver.0.90
        +- vm_hard  VM ハードウェアマニュアル Ver.1.00
        +- vm_prog  VM プログラミングマニュアル Ver.1.00
        +- vm_spec  VM 概要書 Ver.0.90
        +- vm_sound VM サウンド仕様書 Ver.0.60
        +- etc      BootMenu説明書、チェックリスト
    +- vmssimulator VMシミュレータ
    +- lc86k        VM プログラミングツール(アセンブラ、リンカ)
    +- smp          サンプルプログラム（現時点では、データのみ）

  ※暫定ドキュメントはMS-Wordで収録しております。

今後本SDKの構成や収録内容など変更が予想されますので、バージョンアップなどの
情報にはご注意願います。


■変更履歴■
・VM SDK 980714版からの変更履歴
　−サンプルデータを追加
　　　smpにフォントデータサンプルを追加しました。

・VM SDK 980730版からの変更履歴
　−正式版ドキュメントの収録（pdfファイル）
　　　ビジュアルメモリハードウェアマニュアル
　　　ビジュアルメモリプログラマーズガイド
　　　ビジュアルメモリシミュレータVer.1.01マニュアル

・VM SDK 980918版からの変更履歴
  −h2binコンバータを lc86k に追加
      VMSシミュレータ上で動作する*.h00形式のファイルを
      実機のVMS上で動作する形式に変換するためのコンバータを追加しました。
      変換後、生成されたファイルをVMSに転送すれば、プログラムがVMS上で動作します。

  −VMSシミュレータ用のBIOS(ｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ)を最新のものに更新
      \vmstool\vmssimulator\files 中の *.sbf 形式の２つのファイルです。

      fbios.sbf − フルサイズBIOS          製品版VMSのBIOSと同じ内容のものです。
      qbios.sbf − クイックスタートBIOS    フルサイズBIOSから、時計設定部分を省略して
                                           ゲームモードに入った状態から実行可能なBIOS。

      実際、開発を行う際にはクイックスタートBIOSを使うのが便利ですが、
      アプリケーションはどちらのBIOSを使用しても動作するよう作成してください。

−以上−

