njSetVSyncFunction
垂直同期割り込みコールバック関数を登録します。

### 書　式

      #include <Ninja.h>
      void  njSetVSyncFunction( func )
      void  (*func)()

### 引　数

func
  垂直同期割り込みコールバック関数へのポインタ

### 返　値

  なし

### エラー

  なし

### 機　能

  垂直同期割り込み時にコールされる関数を登録します。
  登録できる関数は一つだけです。
  NULLを指定することにより、登録を抹消します。

### 用　例

  njWaitVSync関数を呼ばれる毎にcountが1づつあがります。

      static Int count=0;
      void foo(void)
      {
        count++;
      }

      void njUserInit(void)
      {
          :
        /* foo関数の登録 */
        njSetVSyncFunction( foo );

      }

      Sint32 njUserMain(void)
      {
        /* countが１づつあがります */
        njPrintD(NJM_LOCATION(0,0),count,8);

      }

### 備　考

### 関　連

  njWaitVSync

njSetVSyncFunction |