##### Shinobiライブラリ - リアルタイムクロック(時計)構造体

# SYS_RTC_DATE

日付情報構造体

### 定義

      typedef struct {
      	Uint16 year;
      	Uint8  month;
      	Uint8  day;
      	Uint8  hour;
      	Uint8  minute;
      	Uint8  second;
      	Uint8  dayofweek;
      	Uint8  ageofmoon;
      } SYS_RTC_DATE

### メンバ

  year | 年
  month | 月
  day | 日
  hour | 時
  minute | 分
  second | 秒
  dayofweek | 週
  ageofmoon | 月齢

### 解説

  日付情報を管理する構造体です。

  年を意味する引数 yearは西暦で現され、1950年〜2085年までの値が設定されます。

  週を意味する引数 dayofweekは 日曜日を0で表現し、曜日が繰り上がる毎に1づつ加算されで最終の土曜日を6として現しています。

  月齢を意味する引数 ageofmoon は 0は新月、15は満月とした0〜29までのサイクルを表現しています。

### 参照

  buFormatDisk()
  buSaveExecFile()
  buSaveFile()
  syRtcCompareDate()
  syRtcCountToDate()
  syRtcDateToCount()
  syRtcGetDate()
  syRtcSetDate()

SYS_RTC_DATE

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998