##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmGetTotalSmpFrame

PCMストリームの総演奏サンプルフレームの取得

### 書式

  SDE_ERR sdPstmGetTotalSmpFrame( handle, ch_num, *total_smp_frame )
  SDPSTM handle
  Sint8 ch_num
  Uint32 *total_smp_frame

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  ch_num | 現在の再生アドレスを取得するチャンネル番号
  total_smp_frame | 取得した総演奏サンプルフレーム数を格納する変数のポインタ

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  現在再生しているPCMストリームの総演奏サンプルフレーム数を取得します。

sdPstmGetTotalSmpFrame

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998