##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buSetCompleteCallback

完了コールバック関数の指定

### 書式

  void buSetCompleteCallback( func )
  BU_COMPLETECALLBACK func

### 引数

  func | 完了コールバック関数アドレス

### 戻値

  なし

### 解説

  処理完了時のコールバック関数を指定します。

### 用例

      Sint32 complete_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 status, Uint32 param)
      {
      	return BUD_CBRET_OK;
      }
      Sint32 progress_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 count, Uint32 max)
      {
      	return BUD_CBRET_OK;
      }
      void init_callback(void)
      {
      	buSetCompleteCallback(complete_callback);
      	buSetProgressCallback(progress_callback);
      }

buSetCompleteCallback

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998