##### Shinobiライブラリ - キャッシュ関数

# syCacheOCWB

指定された領域を含む全キャッシュブロックのライトバック

### 書式

  Void syCacheOCWB( *address, size )
  Void *address
  Uint32 size

### 引数

  *address | 先頭アドレス
  size | サイズ

### 戻値

  なし

### 解説

  指定された領域を含む全キャッシュブロックをライトバックします。（ライトバック=実メモリに書き戻す）

### 備考

  P2領域(0xa0000000〜0xbfffffff)のアドレスが指定された時は、P0領域に置き換えライトバックします。 つまり、キャッシュ不可のP2領域であっても、メモリの実体に対する変更が行われます。

syCacheOCWB

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998