##### サウンド関数 - システム関数

# sdSysFlushHostCmd

ホストコマンドの送信

### 書式

  SDE_ERR sdSysFlushHostCmd( Void )

### 引数

  なし

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_SND_DRV_BUSY | サウンドドライバがホストコマンドを受け付けられない

### 解説

  サウンドライブラリがバッファリングしているARM7サウンドドライバへの通信パケット(ホストコマンド)をただちに送信します。

### 備考

  サウンドドライバが受けきれる量だけ送信されます。 実際には送信するだけでARM7サウンドドライバが解析するタイミングは別にあるので、 多少の効果の遅延(最大で数ミリ秒)があります。

sdSysFlushHostCmd

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998